# 一、配置独立管控端口

1.在apusic.conf配置一个tcp服务，端口属性如下：

**注意：《需放在最下面或者AJPEndpoint后面》**

<SERVICE

 CLASS="com.apusic.web.http.tcp.TCPEndpoint"

 NAME="Endpoint:type=tcp,service=httpd"

 >

 <ATTRIBUTE NAME="Port" VALUE="**8080**"/>可根据客户需求设置

 <ATTRIBUTE NAME="Backlog" VALUE="50"/>

 <ATTRIBUTE NAME="Timeout" VALUE="300"/>

</SERVICE>

2.把管理应用webtool.ear从%APUSIC\_HOME%/lib目录中剪切到另外一个路径中，如%APUSIC\_HOME%/admin。由于webtool.ear在%APUSIC\_HOME%/lib下，启动时会自动部署，所以需要它先删除掉，以免冲突。

3.在server.xml配置管理应用，如下：

<application name="admin" base="%APUSIC\_HOME%/admin/webtool.ear " virtual-host="实际ip:8080,localhost:8080" start="auto"/>

4.重新启动后，只能通过192.168.12.114:8080或者localhost:8080才能访问管理应用。